**远程打铃系统使用手册**

内网广播

功能：1.内网喊话（解决找不到话筒，话筒没电的烦恼）；2.遥控广播铃声，无需进入主控室操作；3.可选功能：分区打铃（操作控制器）


a.下载打铃服务器端，地址：<https://www.wt5600.cn/upload/ling.zip> ，把文件放到目标电脑，解压后打开文件夹ling(建议先退出杀毒软件和防火墙)直接运行server.exe,如果被防火墙拦截，点击“允许运行”，然后按序设置“(2)铃声设置=>(3)作息设置”，然后点击“开机启动”，设置完成关闭软件，重新打开即可,**重点**：**手机网络必须和目标电脑在同一个局域网，如果网段不同,先打通内网**，方法：打开网址<https://zhidao.baidu.com/question/983583441060361819.html> ，这里说的很详细

b.在主界面扫码注册小程序（主账号）

c.在主界面输入主账号及密码，单击“绑定IP”。如图：



d.设置远控铃声：点击“临时铃声”：



e.添加远控铃声，如有子账号，需授权后方可远控铃声

f.重启计算机，进入cmos=>电源管理，设置计算机自动开机及开机时间

最后效果图：

（二）可选功能：分区打铃（可让计算机老师操作）：

运行原始打铃系统，然后百度下载串口“监视软件”进行串口监视获取以下信息：1.串口设置；2.串口操作代码。

**四．安吉县联系方式：87319；其它联系方式(邮箱)：**[**472437413@qq.com**](mailto:472437413@qq.com)